**Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie Busch-Duro 2000® WDI AP IP 66**

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt.

Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

**Producteigenschappen:**

* Conform RoHS-richtlijn
* Afdekking: thermoplast, uv-bestendig, slag- en breukvast, weerbestendig
* Opbouwschakelaarserie, waterbestendig met beschermingsklasse IP 66

Afmeting 1-voudige behuizing: 74 mm x 74 mm

Opbouwhoogte schakelaars 54 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 68 mm

Beschermingsklasse IP 66

Bedrijfstemperatuur -25 °C ~ 40 °C

Merk gepland opbouwprogramma: Busch-Jaeger

Type: Busch-Duro 2000® WDI

Kleur: grijs/blauw